천장관 내진보강공사 입찰 참가자 참고사항

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 천장관 내진보강

나. 위    치 : 서울시 성북구 석관동 산1-5번지

다. 공사기간 : 착공일부터 50일

라. 공사개요

- 왕복식 슬릿강재 댐퍼(특허 제10-0908863호)

‧ 중정(4개소) 부위(지상 1층 등)

* 지진발생시 상하좌우의 변위를 제어하는 장치

- 섬유강화패널 (특허 제10-0717623호)

‧ 계단(4개소) 및 엘리베이터(1개소) 부위(지하층 일부, 1층, 2층 일부 등)

* 구조물의 내하력을 증진시키는 콘크리트 구조물 보강공법

마. 공사예정금액 : 조달청 고시 참조

바. 기초금액 : 조달청 고시 참조

2. 입찰 및 계약방법: 조달청 고시 참조

3. 입찰참가자격: 조달청 고시 참조

가. 본 공사는 신기술(특허공법)이 적용되는 공사로서 입찰에 참여하고자 하는 자는 한국예술종합학교와 신기술(특허)보유자와 체결한 신기술(특허공법) 사용협약서의 내용 및 신기술(특허공법)이 포함된 공사내용 등을 필히 확인하시고 입찰에 참여하여 주시기 바랍니다(입찰 참가자격 사항은 아니나 본 공사 및 계약에 적용되는 사항으로 미확인에 따른 불이익은 입찰자에게 있음).

나. 특허 제10-0717623호, 특허 제10-0908863호 적용되므로 입찰시 공고에 첨부된 신기술(특허)사용협약과 신기술(특허)공법이 포함된 공종의 공사내용, 공사금액 등을 확인하고 참가하시기 바랍니다. 최종낙찰자는 계약체결 전일까지 신기술보유자와 신기술사용협약을 체결하여 협약서 원본을 제출하시기 바랍니다.

※ 협약내용확인: 한국예술종합학교-홈페이지-알림/소식(새소식)-입찰공고

1) 신기술(특허공법) 적용내역(사용협약서 별첨)

연번	신기술(특허공법) 명	신기술(특허공법) 번호
1	왕복식 슬릿강재 댐퍼	특허 제10-0908863호
2	섬유강화패널, 이의 제조방법 및 이를 이용한콘크리트구조물의 보강방법	특허 제10-0717623호

2) 문의 사항 연락처 : 리코이엔씨(주) / 유정복 ☏ 070-8894-8958

한국예술종합학교 시설관리과 / 안훈성 ☏ 02-746-9169